**Regulador de Gás com Limitador de Pressão AP40 com Manômetro**

Regulador de Vazão.
Alta Pressão.
Regulador de Gás
Limitador de pressão.
Fixo.
com Manômetro.
AP40 - 60 kg/h.
Clesse/Comap.
Central de Gás.
Vermelho.
Regulador de Alta Pressão (1º. Estágio).

Conexão de Entrada: 1/2"NPT(F)
Conexão de Saída: 1/2"NPT(F)
Pressão Máxima de Entrada: 19kgf/cm² (17,65 Bar)
Pressão de Saída Limitada: 1,5kgf/cm² (150kPa)
Vazão Máxima: 50kg/h
Temperatura de Trabalho: de -20°C a +60°C.